****

**产品规格书**

**G10视频控制器**



**版本号：V1.0 发布时间：2024.6.17**

**概述**

OVP-G10视频控制器是面向展览展示、演出租赁、会议室等市场的高端视频处理设备。设备集成10千兆网口大发送，支持4画面显示和任意布局，支持高动态范围HDR10视频源输出，提供超清晰沉浸视觉体验。支持LED显示屏的远程维护。

**功能特性**

* 单机可带载655万像素，水平最大8188像素，垂直最大8188像素；
* 集成了10路千兆网输出接口；
* 最多可开4个显示窗口，可实现图层叠加、漫游；
* 支持HDMI\DVI输入EDID编辑，可自定义输入分辨率格式；
* 支持高动态范围HDR10视频源输出，提供超清晰沉浸视觉体验；
* 带有1路4K超高清和3路高清数字输入接口;
* 支持多画面输入信号源热备份；
* 支持更宽泛的4K点对点输出；（总像素数≤4K×2K，支持宽度>4K，或高度>2K）
* 标配RS232中控接口，标配WiFi模块，标配音频输出接口；
* 支持租赁屏的智能调屏和工作计时；
* 所有输入信号源和输出模式之间均能实现快速无缝切换或淡入淡出切换；
* 可预存16种用户模式供用户快速调用；
* 标配2.8"液晶屏，支持多语言菜单界面（中文、英文、俄文、越南语）。

**外观说明**

**前面板**



|  |  |
| --- | --- |
| **接口说明** | |
| 1 | 电源开关 |
| 2 | 2.8”彩色液晶屏，分辨率320\*240 |

**后面板**

****

|  |  |
| --- | --- |
| **接口说明** | |
| 1 | **千兆网口：**10路千兆网口输出接口，连接至接收卡。 |
| 2 | **DVI /HDMI1.3 / HDMI2.0：**视频输入接口 |
| 3 | **AUDIO IN /OUT：**音频输入输出接口 |
| 4 | **RS232：**中控接口 |
| 5 | **LAN：**网络控制接口 |
| 6 | **COM：**USB控制接口 |
| 7 | **USB2.0接口：**支持U盘插入，可导出屏幕参数文件 |
| 8 | **WiFi：**标配WiFi |
| 9 | **电源：**100-240V~50/60Hz |


**规格参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **输入信号** | |
| DVI×1 | VESA标准：2K@60Hz向下兼容 |
| HDMI2.0×1 | VESA标准：4K@60Hz向下兼容 |
| HDMI1.3×2 | VESA标准：2K@60Hz向下兼容 |

|  |  |
| --- | --- |
| **输出信号** | |
| NET×10 | 10千兆网口输出，通过网线连接LED显示屏，直连接收卡；  最大带载655万像素，宽度≤8188，高度≤8188； |

|  |  |
| --- | --- |
| **整机规范** | |
| 输入电压 | 100-240V~50/60Hz |
| 整机功率 | ≤50W |
| 工作温度 | -30℃～70℃ |
| 环境湿度 | 15%~85% |
| 操控方式 | 液晶菜单、BxSetPro调试软件 |
| 外箱尺寸 | 482.6mm×306.2mm×66.6mm |
| 机箱 | 标准1.5U型材机箱 |
| 重量 | ≤5Kg |

**尺寸图**



**上海仰邦科技股份有限公司**

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼



仰邦微信公众号

网址：www.onbonbx.com

**昆山光电产业基地**  
地 址：江苏省昆山开发区富春江路1299号