****

**产品规格书**

**OVP-H6XL视频控制器**

**版本号：V1.0 发布时间：2022.3.3**

**概述**

0VP-H6XL面向大型酒店、高端会议、酒吧KTV等应用领域，设备集成12千兆网口大发送，支持2画面显示和任意布局，支持多画面输出监视，并能实现监视画面瞬间无缝切换上屏显示。专为小间距LED 显示屏设计的4K图像处理和拼接技术，对于超高分辨率LED大屏可实现点对点输入和输出，有效消除图像因放大而引入的边缘锯齿现象，降低图像放大后的失焦模糊感。

**功能特性**

* 单机可带载786万像素，水平最大16000像素，垂直最大3840像素；
* 集成了12路千兆网口输出接口;
* 所有输入信号源和输出模式之间均能实现快速无缝切换；
* 带有7路超高清（UHD）数字和模拟输入接口;
* 带有专用DVI监视输出接口，支持本地画面输出监视；
* 支持5路数字输入端口DVI\HDMI自定义输入分辨率设置；
* 支持输入信号源热备份；
* 可预存16种用户模式供用户快速调用；
* 具有快速切换模式，可将预监视画面瞬间无缝切换到LED大屏播出；
* 具有“智能导航”设置功能，方便用户进行快捷设置；
* 可通过面板按键、LAN、USB、WIFI、RS232控制设备。

**外观说明**

**前面板**



|  |  |
| --- | --- |
| **接口说明** | |
| 1 | 电源开关 |
| 2 | 2.8”彩色液晶屏（320×240） |
| 操作屏幕区，通过LCD显示系统状态信息 。 | |
| 3 | **INPUT区**  输入源选择键区，共有[DVI] ~ [DP]6个按键，5个输入源端口选择按键，与背面面板输入接口标识相对应。  其中：按下BLACK时且BALCK的LED指示灯亮，则输出为黑屏状态。 |
| 4 | **FUNCTION区**  [LOAD]：快速换出用户模式调用菜单。  [MODE] ：快速换出系统自带的固定模式调用菜单。  [BRIGHT]：快速换出亮度调节菜单快捷键。  [SAVE]：快速换出用户模式保存菜单。  [TEXT]：保留功能按键。  [FREEZE]：图像静止快捷键。 |
| 5 | **IMAGE区**  [IMG1]- [IMG2]键：可对已开启的画面1~画面2窗口进行选择，LED灯指示当前被选的窗口。 |
| 6 | **MENU区**  短按旋钮[OK]键：表示进入主菜单或者输入确认。  [GUIDE]键：可快速换出“智能导航”设置界面。  返回键[ ]：表示退出当前操作或选项。 |

**后面板**



|  |  |
| --- | --- |
| **视频输出接口** | |
| LED1~LED12 | 12个千兆网输出接口，直接与LED大屏接收卡相连 |
| MONITOR | 同步多画面监视DVI输出接口，外接液晶显示器 |

|  |  |
| --- | --- |
| **视频输入源** | |
| EXT | 扩展输入端口，标配HDMI，可根据客户需求，灵活选配DVI接口、SDI接口、无线同屏模块 |
| DVI | DVI接口 |
| HDMI | HDMI接口 |
| DP | DP接口 |
| VGA | VGA接口 |

|  |  |
| --- | --- |
| **音频输入输出端口** | |
| HDMI音频 | HDMI视频输入端口内嵌 |
| AUDIO\_IN | 外部音频输入端口 |
| AUDIO\_OUT | 模拟音频输出端口，为选择的输入信号源音频。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **控制接口** | |
| LAN | 网络控制接口 |
| COM | USB控制输入接口 |
| RS232 | 串口控制接口，可接入中控设备 |
| WIFI | WIFI无线控制 |

|  |  |
| --- | --- |
| **电源** | |
| 输入电压 | 100-240V~50/60Hz |

**规格参数**


|  |  |
| --- | --- |
| **图像输入端口** | |
| EXT×1 | 扩展输入端口，标配HDMI，可根据客户需求，灵活选配DVI接口、SDI接口、无线同屏模块 |
| DVI×1 | VESA标准：1920×1080@60Hz向下兼容，支持3840×2160@30Hz |
| HDMI×1 | VESA标准：3840x2160@60Hz向下兼容，HDMI 2.0 |
| VGA×1 | VESA标准：1600×1200@75Hz向下兼容 |
| DP×1 | VESA 标准：3840×2160@60Hz向下兼容，DP1.2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **图像输出端口** | |
| DVI预监×1 | 1024\*768@60Hz |
| NET×12 | 12千兆网口输出，通过网线连接LED显示屏，直连接收卡；  最大带载786万像素，宽度≤16000，高度≤3840； |

|  |  |
| --- | --- |
| **音频输入/输出端口** | |
| 音频输入×1 | 3.5mm音频接口 |
| 音频输出×1 | 3.5mm音频接口 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整机规范** | |
| 输入电压 | 100-240V~50/60Hz |
| 整机功率 | ≤50W |
| 工作温度 | -30℃~70℃ |
| 环境湿度 | 15%~85% |
| 操控方式 | 液晶菜单、面板按键、LedshowTV演播器软件、OVP Builder设备配置软件、Builder APP |
| 外箱尺寸 | 482.6mm×300mm×66.6mm |
| 机箱 | 金刚黑 铝面板 1.5U标准工业机箱 |
| 重量 | ≤4.7Kg |

**尺寸图**



**随附配件**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **数量** |
| 3Pin主机电源线 1.5M | 1 |
| WIFI直杆弯头天线 | 1 |
| USB-A-B通讯线 1.5M | 1 |
| HDMI2.0软线1.5M | 2 |
| HDMI-DVI转接头 | 1 |
| 六类软网线1.5M | 1 |

**OVP视频处理器命名方式**

OVP-X X X X

**5**

**4**

**3**

**2**

**1**

1. **品牌代码**---O代表Onbon，VP是Video Processor首字母，表示视频处理器。
2. **产品分类**---一共分为H、M、L三大系列，H系列和M系列使用1.5U标准工业机箱，带液晶屏，M系列为普通单画面处理器，H系列为多画面拼接处理器。L系列使用1U标准工业机箱，不带液晶屏。
3. **可带载点数**---第3位是数字，“1”代表可带载1张发送卡点数（130万点），“2”代表可带载2张发送卡点数（260万点），“4”代表可带载4张发送卡点数（520万点），“8”代表可带载8张发送卡点数（1024万点）。
4. **功能分类**---X表示千兆口输出（处理器+发送卡二合一）。“D表示DVI输出（单独处理器，不带发送卡）
5. **后缀标识**---M系列此位省略表示单画面。H系列此位省略表示四画面，后缀L表示双画面。

**以上命名方式仅适用于OVP二代视频处理器。**

**上海仰邦科技股份有限公司**

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼



仰邦微信公众号

网址：www.onbonbx.com

**昆山光电产业基地**  
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号